**SCHEDA TECNICA**

**TITOLO**: RICCARDO E LUCIA

**LUCI**

 2 SAGOMATORI tipo ETC 50°
 2 SAGOMATORI tipo ETC 36°
 6 PAR CP 62 (larghi) 1KW
 21 PC 1KW

1 consolle con memorie e crossfade
 24 canali dimmer 2.5KW
 Tutti i proiettori corredati di ganci, porta gelatine e bandiere

(il numero dei proiettori può essere ridotto a seconda della grandezza del palcoscenico o della dotazione del teatro)

**AUDIO**

1 lettore CD con auto-pausa
1 mixer 6 canali

1 impianto STEREO adeguato alla capienza della sala

**SCENE**

Due quinte armate nere di 2x3 m c.a o 2 quinte morbide nere montabili sul graticcio di fondo del palco e lunghe fino al palcoscenico.

N. 1 Tavolo. N. 2 Sedie N. 1 Panchina.

Piccola oggettistica di scena gestita dalla compagnia.